□ 자신이 선택한 과목의 문제지인지 확인하시오.

□ 문제지에 성명과 수험 번호를 정확히 써 넣으시오.

□ 답안지에 성명과 수험 번호를 써 넣고, 또 수험 번호와 답을 정확히 표시하시오.

□ 과목을 선택한 순서대로 풀고, 답은 답안지의 □제1선택□란에서부터 차례대로 표시하시오.

□ 문항에 따라 배점이 다르니, 각 물음의 끝에 표시된 배점을 참고하시오. 3점 문항에만 점수가 표시되어 있습니다. 점수 표시가 없는 문항은 모두 2점입니다.

2005학년도 대학수학능력시험 문제지

직업탐구 영역(해사 일반)

다음 상황에서 ㉠과 ㉡의 직무를 수행하기 위해 2등 항해사가 근무해야 할 위치를 그림에서 골라 바르게 짝지은 것은?

해양호는 일본 고베항을 출항하여 ㉠ 오후 2시 현재 항로를 따라 항행 중에 있으며, 모든 승무원은 부산항 입항을 위해 준비중에 있다. 본선은 기상 상태가 양호하여 항해 계획대로 ㉡ 오후 5시 부산항에 접안할 예정이다.

㉠	㉡

①	A	B

②	B	A

③	B	C

④	C	A

⑤	C	B

다음은 선박의 기름 기록부에 관한 내용이다. (가)∼(다)에 들어갈 말을 바르게 짝지은 것은?

기름 기록부는 기름의 배출에 관한 작업이 해양오염방지법의 규제에 적합하게 이루어졌는가를 확인하기 위한 자료이다. 따라서, ( 가 )은 기름 기록부를 선박 안에 비치하고 기름 사용량 등을 기록하여야 한다. 그 보존 기간은 최종 기재를 한 날로부터 ( 나 )으로 하며 서식은 ( 다 )이 정하여 고시한다.

(가)           (나)	(다)

①	선장	3년	해양수산부장관

②	선장	3년	환경부장관

③	선장	5년	해양수산부장관

④	기관장	3년	환경부장관

⑤	기관장	5년	해양수산부장관

그림은 디젤 기관의 크랭크 축 계통을 나타낸 것이다. A의 설치 목적으로 가장 옳은 것은? [3점]

① 기관의 진동을 억제한다.

② 회전력을 균일하게 유지한다.

③ 크랭크 축의 절손을 방지한다.

④ 크랭크 암의 개폐 작용을 방지한다.

⑤ 위험 회전수에서 운전되지 않도록 조정한다.

항계 내에서 개항질서법상의 항법을 바르게 설명한 것을 <보기>에서 고른 것은?

	<보 기>
□. 항로 내에서 선박은 나란히 항행할 수 있다. □. 예인선은 다른 선박의 진로를 방해해서는 안된다. □. 동력선은 항로 내에서 다른 선박을 추월할 수 있다. □. 범선은 돛을 줄이거나 예인선에 끌리어 항행하여야 한다.

① □, □	② □, □	③ □, □

④ □, □	⑤ □, □

다음은 환경 관리 해역을 구분한 것이다. (가)와 (나)에 해당하는 해역을 바르게 짝지은 것은?

(가)	(나)

①	인천 연안	함평만

②	인천 연안	부산 연안

③	인천 연안	울산 연안

④	완도·도암만	함평만

⑤	완도·도암만	울산 연안

다음은 선적 화물의 규격화에 관한 것이다. (가)∼(다)에 해당하는 것을 <보기>에서 골라 바르게 짝지은 것은?

직업탐구 영역

(가) 팰릿화(palletization)

(나) 컨테이너화(containerization)

(다) LASH화(lighter aboard ship handling)

	<보 기>
□. 화물을 일정한 규격의 크기로 묶어서 운송한다. □. 화물을 실은 여러 개의 부선을 본선에 적재하여 운송한다. □. 화물을 일정한 크기의 상자 모양 용기에 넣어서 운송한다.

(가)          (나)          (다)

①	□	□	□

②	□	□	□

③	□	□	□

④	□	□	□

⑤	□	□	□

국제안전관리 규약(ISM 코드)에 의해 구축된 안전관리시스템에 관하여 바르게 설명한 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? [3점]

	<보 기>
□. 보험료가 증가하여 선주의 부담이 되고 있다. □. 선사에는 안전관리적합증서(DOC)를 발급한다. □. 품질경영시스템(ISO 9001)의 목적과 동일하다. □. 국제해사기구(IMO)에서 제정한 강제 규약이다.

① □	② □, □	③ □, □

④ □, □	⑤ □, □, □

다음은 항해 용선 계약에 관한 내용이다. (가)∼(다)에 들어 갈 용어를 바르게 짝지은 것은?

□ 계약된 정박 기간 중에 하역이 끝나지 않아 선박이 오래 정박하게 되면 그 초과된 기간에 대해서는 용선자가 선주에게 ( 가 )를 지불하여야 한다.

□ 계약된 정박 기간이 만료되기 전에 하역이 완료되면 그 단축된 기간에 대해서 ( 나 )가 화주에게 ( 다 )를 지급해야 한다.

(가)	(나)	(다)

①	체선료	선주	조출료

②	체선료	용선자	할증료

③	조출료	선주	체선료

④	조출료	용선자	할증료

⑤	할증료	선주	조출료

그림은 선체의 구조 형식 중 하나이다. 이에 해당하는 내용을 <보기>에서 고른 것은? [3점]

	<보 기>
□. 횡늑골식 구조이다. □. 선창 내에 돌출부가 많다. □. 대형 유조선에 적합한 구조이다. □. 구조가 간단하여 건조가 용이하다.

① □, □	② □, □	③ □, □

④ □, □	⑤ □, □

그림은 우리 나라 주요 항만을 나타낸 것이다. 표시된 모든 항만의 공통적인 특징으로 옳지 않은 것은? [3점]

① 외국과의 화물 운송에 이용된다.

② 이용 형태에 따라 상항으로 분류된다.

③ 항만법에 따라 지정 항만으로 분류된다.

④ 건설 방법에 따라 천연항으로 분류된다.

⑤ 우리 나라 항만 간의 화물 운송에도 이용된다.

그림은 4행정 사이클 디젤 기관의 작동 원리 중 일부를 나타낸 것이다. 밸브가 모두 닫혀있는 (가)와 (나)에서 피스톤이 하는 역할을 <보기>에서 골라 바르게 짝지은 것은? [3점]

직업탐구 영역

	<보 기>
□. 외부 공기를 실린더 안으로 흡입한다. □. 연소 가스를 실린더 밖으로 배출한다. □. 실린더 안에 있는 공기의 압력을 높인다. □. 폭발 압력을 받아 크랭크 축을 회전시킨다.

(가)                (나)

①	□	□

②	□	□

③	□	□

④	□	□

⑤	□	□

다음은 해상교통안전법상 선장의 항행 안전 조치이다. (가)∼(다)에 해당하는 사항을 <보기>에서 골라 바르게 짝지은 것은?

(가) 적절한 항법의 운용

(나) 출항 전 점검의 이행

(다) 철저한 항해 당직의 실시

	<보 기>
□. 야간 지시록의 지시 사항을 이행하도록 한다. □. 좁은 수로에서는 감속하여 안전한 속력을 유지한다. □. 적화 작업 후 밸러스트를 조절하여 감항성을 확보한다.

(가)           (나)          (다)

①	□	□	□

②	□	□	□

③	□	□	□

④	□	□	□

⑤	□	□	□

그림은 선박의 연안 항해 계획을 나타낸 것이다. A∼E에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? [3점]

① A는 등심선이며 20m를 기준으로 한 것이다.

② B는 위치선을 나타내며 거리를 표시한다.

③ C는 정횡 방향의 물표를 나타낸 경계선이다.

④ D는 변침 목표물이며 본선이 정횡 되었을 때 변침한다.

⑤ E는 예정 침로이며 현재의 침로보다 이안 거리가 커진다.

선박의 톤수에 대한 설명이다. 바르게 설명한 것을 <보기>에서 고른 것은?

	<보 기>
□. 군함의 크기는 배수 톤수로 나타낸다. □. 순톤수는 선박에 적재할 수 있는 최대 무게를 나타낸다. □. 상선의 매매와 용선료 산정은 총톤수를 기준으로 한다. □. 재화 중량 톤수는 만재 배수량과 경하 배수량의 차이로 나타낸다.

① □, □	② □, □	③ □, □

④ □, □	⑤ □, □

그림은 선박이 횡방향으로 기울었을 때, 무게 중심(G), 부심(B) 및 경심(M)의 상대적 위치를 나타낸 것이다. (가)∼(다)에서 나타날 수 있는 현상으로 옳은 것은? [3점]

① (가)는 불안정 평형 상태이며 더욱 기울어진다.

② (가)의 [eqn: bar \GM_`]이 너무 커지면 횡요 운동이 심해진다.

③ (나)는 안정 평형 상태이며 원래 위치로 돌아온다.

④ (다)는 중립 평형 상태이며 기운 채 정지한다.

⑤ (다)의 [eqn: bar \GZ_`]가 너무 작아지면 종요 주기가 커진다.

다음은 항행 중인 동력선이 취한 조치이다. ㉮∼㉰에 해당하는 충돌 예방 요건을 <보기>에서 골라 바르게 짝지은 것은? [3점]

직업탐구 영역

동해호는 예정 항로를 따라 항행 중 우측에서 본선의 선수 방향으로 접근하는 다른 선박을 보고, ㉮ 거리가 10마일 이상 떨어져 있었지만 ㉯ 우현측으로 대각도 변침하여 ㉰ 상대선 선미를 통과하도록 조종하였다.

	<보 기>
□. 명확한 피항 동작 □. 상황에 적합한 운용술 □. 여유있는 시각에 실시

㉮             ㉯	㉰

①	□	□	□

②	□	□	□

③	□	□	□

④	□	□	□

⑤	□	□	□

다음은 지혈대 사용법에 대한 대화 내용이다. 옳게 말한 학생을 고른 것은? [3점]

철수＞손상 부위가 너무 크거나 깊어서 직접 압박하여 지혈할 수 없을 때 이용하는 방법이야.

영희＞유리 조각이 박혀 있을 때는 그 위를 압박하면 안 돼.

민수＞손상 부위를 직접 지혈대로 죄어야 해.

순이＞지혈대를 묶었다가 풀게 되면 출혈이 급격히 심해지므로 2시간 이내에는 풀지 않는 것이 좋아.

① 철수, 영희	② 철수, 민수

③ 철수, 순이	④ 영희, 민수

⑤ 민수, 순이

그림은 해운 회사의 선박 보험 계약과 관련된 내용이다. 이 계약에 대해 옳게 설명한 것은? [3점]

① 피보험자는 해상 보험 회사이다.

② 여객선 선가 500억원은 보험료이다.

③ 화물을 보험 목적물로 하는 보험이다.

④ 매년 납입 금액 3억원은 보험 금액이다.

⑤ 해운 회사는 일부 보험 형태로 가입했다.

다음은 어떤 선박의 종단면과 특징을 설명한 것이다. 이를 모두 만족하는 선박에 해당하는 것은?

□ 선체 바닥을 이중으로 높게 만들었다.

□ 선측은 밸러스트 탱크로 둘러싸여 있다.

□ 화물의 무게 중심이 낮아 동요 주기가 짧아진다.

① 유조선

② 컨테이너선

③ 광석 운반선

④ 가스 운반선

⑤ 자동차 전용 운반선

다음은 해운 회사의 사장과 과장의 대화 내용이다. ㉠과 ㉡에 해당하는 선박 검사를 바르게 짝지은 것은?

사장＞우리 회사에서 필요한 선박 검사는 계획대로 잘 진행되고 있습니까?

과장＞예. 부산호는 ㉠ 선박 검사 증서의 유효 기간이 만료되어 정밀 검사를 내일 받을 계획입니다.

사장＞그리고 인천호의 항행 구역 변경 건은 어떻게 되었습니까?

과장＞인천호는 다음 주 월요일에 ㉡ 항행 구역의 기재 사항을 변경하려고 검사를 신청할 계획입니다.

사장＞검사에 차질이 없도록 다시 한번 살펴보세요.

㉠	㉡

①	정기 검사	임시 검사

②	정기 검사	특별 검사

* 확인 사항

□ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

③	임시 검사	정기 검사

④	임시 검사	특별 검사

⑤	특별 검사	임시 검사